<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><DeviceMetric xmlns="http://hl7.org/fhir"><id value="example"/><meta><tag><system value="http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActReason"/><code value="HTEST"/><display value="test health data"/></tag></meta><text><status value="generated"/><div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><p><b>Generated Narrative with Details</b></p><p><b>id</b>: example</p><p><b>identifier</b>: 345675</p><p><b>type</b>: MDC_PULS_OXIM_SAT_O2 <span>(Details : {urn:iso:std:iso:11073:10101 code '150456' = '150456', given as 'MDC_PULS_OXIM_SAT_O2'})</span></p><p><b>unit</b>: MDC_DIM_PERCENT <span>(Details : {urn:iso:std:iso:11073:10101 code '262688' = '262688', given as 'MDC_DIM_PERCENT'})</span></p><p><b>source</b>: <a>Device/dev1</a></p><p><b>parent</b>: <a>DeviceDefinition/dc102</a></p><p><b>operationalStatus</b>: on</p><p><b>color</b>: blue</p><p><b>category</b>: measurement</p><p><b>measurementPeriod</b>: Do Once per 1 seconds</p><h3>Calibrations</h3><table><tr><td>-</td><td><b>Type</b></td><td><b>State</b></td><td><b>Time</b></td></tr><tr><td>*</td><td>two-point</td><td>calibrated</td><td>28/12/2016 9:03:04 AM</td></tr></table></div></text><identifier><system value="http://goodcare.org/devicemetric/id"/><value value="345675"/></identifier><type><coding><system value="urn:iso:std:iso:11073:10101"/><code value="150456"/><display value="MDC_PULS_OXIM_SAT_O2"/></coding></type><unit><coding><system value="urn:iso:std:iso:11073:10101"/><code value="262688"/><display value="MDC_DIM_PERCENT"/></coding></unit><source><reference value="Device/dev1"/></source><parent><reference value="DeviceDefinition/dc102"/></parent><operationalStatus value="on"/><color value="blue"/><category value="measurement"/><measurementPeriod><repeat><frequency value="1"/><period value="1"/><periodUnit value="s"/></repeat></measurementPeriod><calibration><type value="two-point"/><state value="calibrated"/><time value="2016-12-28T09:03:04-05:00"/></calibration></DeviceMetric>